**大葉大學**

 **交流電焊機作業前自動檢點記錄表** 表單編號：4012-026

年

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **系所** |  | **空間代號** |  | **設備編號** |  | **負責人** |  |
| 項次 | 檢點日期檢查重點 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 電源是否裝置漏電斷路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 電源線各個連接處是否裸露或鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 電線有無破損裸露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 電焊機是否接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 電焊手把夾頭是否劣化破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 自動電撃防止裝置無載電壓在24伏特以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自動電撃防止裝置測試是否作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施 |  |

實驗室負責人(簽名):

備註：1.檢查結果：正常(是)打ˇ，異常(否)打X；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

 2.保存年限：三年